AV KATEGORİLERİ

1. Kaldırım Rampaları (Tekerlekli Sandalye)

Özellikler:

Eğim : max 1:12

Genişlik : max 915 mm

Yüzey : Dayanıklı, sağlam ve Kaymaz malzeme olmalı

1. Mimari Zeminler
2. Zeminde Seviye Farklılıkları (Tekerlekli Sandalye, Görme Engelli)

Özellikler:

(Kırılmış Zemin Döşemesi, Çatlaklar, Izgaralar, Rampasız Kaldırım Taşı…)

1. Izgara ve Boşluklar (Tekerlekli Sandalye)

Özellikler:

Izagara Arası Genişlik: max 13 mm

1. Engeller ve Çıkıntılar (Görme Engelli, Baston, Tekerlekli Sandalye)

Özellikler:

Duvardan Çıkıntı Yapan Obje Çıkıntısı: max 100 mm olmalı.

Serbest Duran Obje Konsolu: max 305 mm olmalı.

1. Yüzey Kaplaması (Yaya, Tekerlekli Sandalye)

Özellikler:

Çakıl Döşeli Zemin (Yaya, Tekerlekli Sandalye)

Tuğla Paket Taşı (Yaya, Tekerlekli Sandalye)

1. Araba Park Yerleri (Tekerlekli Sandalye)

Özellikler:

Bina Girişine Uzaklık: max 50m olmalı

Bagaj kullanım ve geri vites için Güvenlik bölgesi: min 1,2 m olmalı

Park alanları arası: min 1,2 m genişlikte olmalı

1. Şehir Mobilyaları (Yaya, Tekerlekli Sandalye)
2. Diafon, Zil veya Kart Okuyucu

Özellik:

Yükseklik: max 1.1m olmalı

1. Asılan Tabelalar

Özellik:

Yükseklik: min 2.1m olmalı

1. Saçak ve Tabelalar

Özellik:

Yükseklik: min 2.3m olmalı

1. Bisiklet vb Park Bariyerleri

Özellik:

Yükseklik: min 1m olmalı

1. Banklar

Özellikler:

Yükseklik: min 1m olmalı

1. Çöp Kutuları

Özellikler:

Yükseklik: min 1.3 m olmalı

1. Binalara Erişim (Baston, Yürüteç, Tekerlekli Sandalye)
2. Giriş Rampaları (Tekerlekli Sandalye)

Özellikler:

Yükseklik: 2-10 m arası olmalı

Eğim: 1:20 ile 1:12 arası olmalı

Korkuluklar: 900-1000 mm arası olmalı

1. Merdivenler (Baston ve Yürüteç Kullananlar)

Özellikler:

Korkuluk Yüksekliği: min 900mm olmalı

Basamak Yüksekliği: 250-300mm arası olmalı

Rıhtlar(Yükseklik) : 150-170mm arası olmalı

1. Bina İçi Elemanlar
2. Eşikler (Baston, Yürüteç, Tekerlekli Sandalye)

Özellikler:

Çıkıntı: çok,az,orta

1. Kapılar (Baston, Yürüteç, Tekerlekli Sandalye)

Özellikler:

Açılış Boşluğu: 800-1000 mm arası olmalı.

Koridor Genişliği: min 1500 mm olmalı

1. Kapı Kolları (Baston, Yürüteç, Tekerlekli Sandalye)

Özellikler:

Kol Tipi: Topuz Kol, Uzun Kol

Zeminden Yüksekliği: 900-1200 mm arası olmalı

1. Döner Kapılar (Baston, Yürüteç, Tekerlekli Sandalye ve Görme Engelli)

Özellikler:

Kanatlı Kapı: Var, Yok

1. Resepsiyon Alanları (Baston, Yürüteç, Tekerlekli Sandalye)

Özellikler:

Genişlik: min 1500 mm olmalı

Yükseklik: max 760 mm olmalı

Girintili Kısım: min 700 mm olmalı

1. Koridorlar (Tekerlekli Sandalye)

Özellikler:

Genişlik: min 1800 mm olmalı

Engelden Arındırılmış: Evet, Hayır

1. İnsan Asansörü (Tekerlekli Sandalye)

Özellikler:

Kabin Genişliği: min 2000 mm olmalı

Kabin Derinliği: min 1400 mm olmalı

Kat Butonu Yüksekliği: max 1060 mm olmalı

Kaldırma Platformu: (Var,Yok)

1. WC’ler (Baston, Yürüteç, Tekerlekli Sandalye, Görme Engelli)

Özellikler:

Engelli WC: Var,Yok

Kapı: İçe Açılan, Dışa Açılan

Sabun, Kağıt,Havlu Otomatı,Alarm İptal Buton Yüksekliği: 800-1000 mm olmalı

Düşey Tutamak Yüksekliği: 800-1000 mm arası olmalı

Tuvalet Yüksekliği: max 480 mm olmalı

Lavoba Yüksekliği: 720-740 mm olmalı

1. Aydınlatma (Yaya, Tekerlekli Sandalye, Yarı Görme Bozukluğu, Baston)

Özellikler:

Zemin: mat, açık

Duvar Yüzeyleri: mat,açık

Aydınlatma: homojen,heterojen

1. Renkler (Görme Engelliler)

Özellikler:

Duvarlar arası renk ve ton farkı: Var, Yok

Tavanlar arası renk ve ton farkı: Var, Yok

Zeminler arası renk ve ton farkı: Var, Yok

Kapılar arası renk ve ton farkı: Var, Yok

1. Anahtar ve Prizler (Tekerlekli Sandalye)
2. Duvar Prizi

Özellikler:

Zeminden Yükseklik: 400-1000 mm arası olmalı

1. Sabit Kablolu Cihazlar

Özellikler:

Zeminden Yükseklik: 400-1200 mm arası olmalı

1. Anahtar ve El ile ayarlama yapılacak Düğmeler

Özellikler:

Zeminden Yükseklik: 750-1200 mm arası olmalı

1. Basma Butonlar

Özellikler:

Zeminden Yükseklik: max 1200 mm olmalı

1. Kontrol Düğmeleri

Özellikler:

Zeminden Yükseklik: 1200-1400 mm arası olmalı